STOROJET - individuelle Warenträger

Das neuartige AKL-System STOROJET spricht vor allem kleine und mittelständische Anwender mit heterogenen Waren an. Die Warenträger können auch innerhalb eines Systems nach Bedarf zwischen 50 cm Breite und 50-90 cm Länge variieren. Die Aufbauten auf den Warenträgern können dabei vom Kunden individuell gestaltet werden. Für z.B. Standard-Umkartons, über Boxen mit optimierten Fächereinteilungen bis hin zu Spezialkonstruktionen für Schuhkartons oder Flaschen, etc. haben sie auch innerhalb eines Systems unterschiedlichste Möglichkeiten Ihre Ware maßgeschneidert einzulagern.

Dank des modularen Aufbaus der Lagertürme können auch unterschiedlich hohe Ebenenabstände konfiguriert werden. Der Inhalt der Warenträger wird weiterhin von der bestehenden WMS verwaltet und angefordert. Bei gewünschten ABC-Klassifizierungen der Artikel können die Warenträger auch mehrfach tief gelagert werden und im bewährten Multiorder-Verfahren abgerufen werden. So können auch beim Einlagern beispielsweise Waren, die oft zusammen bestellt werden oder für die Fertigungszulieferung, direkt auf einzelnen Warenträgern kombiniert werden. Die Ware wird nun nicht mehr von den Mitarbeitern aus dem Regal kommissioniert, sondern direkt zu dem jeweiligen Mitarbeiter an den Ports transportiert.

Um zum einen die Geschwindigkeit des Pickvorgangs zu erhöhen und gleichzeitig die Fehlerquote zu reduzieren, besteht die Möglichkeit über ein Pick-by-Light System, sowohl die Ein- als auch Auslagerung zu vereinfachen. Dank des Warenzugriffs von oben und der hohen Positionierungsgenauigkeit können auch problemlos Manipulatoren an das System angebunden werden, um den letzten Schritt Richtung Vollautomatisierung zu gehen. Die maximale Zuladung pro Warenträger liegt derzeit bei ca. 20 kg und kann je nach Warenträgergröße leicht variieren.

**Warenträger Spezifikationen**

Breite: 50 cm

Lange: 50 bis 90 cm

Höhe: 26 bis 100 cm Warenhöhe

Aufbauten: kundenseitig individuell

Max. Zuladung: ca. 20 kg

Weitere Informationen unter [www.storojet.de](http://www.storojet.de)

[Hier geht es zu einem kurzen Video zum Thema Warenträger](https://www.youtube.com/watch?v=nJQGQEEPGIE)

Weitere Pressemeldungen und Bildmaterial finden Sie unter[**www.ico.de/presse**](http://www.ico.de/presse)

**Unternehmensprofil**

Anfang 1991 gingen aus der 1982 gegründeten Klaus Jeschke Hard- und Software die Firmen TELEJET Kommunikations GmbH (Entwicklung) und ICO Innovative Computer GmbH (Vertrieb / Support) hervor, die somit über mehr als 35 Jahre Erfahrung innerhalb der IT-Branche verfügen.

Die TELEJET GmbH mit Sitz in Königstein/Taunus entwickelt und fertigt seit 1992 Elektronik-Komponenten für den eigenen Vertrieb und für namhafte nationale und internationale Kunden. Die Entwicklungs- und Produktionsfelder des Unternehmens reichen vom Leiterplattendesign über spezielle Telekommunikations-Komponenten wie Modems und Least-Cost-Router bis hin zu komplexen Programmierungen für aufwändige Automatisierungen.

Das breite Portfolio der ICO Innovative Computer GmbH erstreckt sich über die Bereiche Server, Storage & PC, Industriecomputer, Point-Of-Sale, Auto-ID und IT-Services und bietet sowohl Standardprodukte als auch individuelle Lösungen. Über 120 Mitarbeiter (davon 8 Auszubildende) sorgen für die Zufriedenheit von über 24.000 Kunden.

Aber auch innovative Eigenentwicklungen zählen zu den Stärken von TELEJET und ICO. Neben dem bekannten TarifManager oder dem erfolgreichen Webresetter stößt nun, nach jahrelanger Entwicklung und ausgiebigen Tests, der STOROJET - Next Level Storage - hinzu: das automatisierte mehrstöckige Lager- und Kommissioniersystem Made in Germany.

**Redaktioneller Kontakt:**

Hanno Detjen Sabrina Wagner  
Marketingleiter Marketing Assistentin‎

ICO Innovative Computer GmbH ICO Innovative Computer GmbH   
Zuckmayerstr. 15 / 65582 Diez Zuckmayerstr. 15 / 65582 Diez

Tel: 06432 9139 470 Tel: 06432 9139 471  
Fax: 06432 9139 2470 Fax: 06432 9139 2471

Email: [h.detjen@ico.de](mailto:h.detjen@ico.de) E-Mail: [s.wagner@ico.de](mailto:s.wagner@ico.de)  
Web: [www.ico.de](http://www.ico.de) Web: [www.ico.de](http://www.ico.de)